**チ　ェ　ッ　ク　リ　ス　ト**

【表面】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 検　査　項　目 | チェックポイント | チェック欄 |
| １ | 流入管きょ及び放流管きょの勾配 | ・汚物や汚水の停滞がないか。 |  |
| ２ | 放流先の状況 | ・放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。 |  |
| ３ | 誤接続の有無 | ・生活排水が全て接続されているか。  ・雨水や工場排水等が流入していないか。 |  |
| ４ | 升の位置及び種類 | ・起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。 |  |
| ５ | 流入管きょ、放流管きょ及び、空気配管の変形、破損のおそれ | ・管の露出等により変形、破損のおそれはないか。（耐圧管の使用等、適切な保護対策の実施） |  |
| ６ | かさ上げの状況 | ・バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。 |  |
| ７ | 浄化槽の上部及びその周辺の状況 | ・保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。  ・保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。  ・コンクリートスラブは適切な大きさかまた割れはないか。 |  |
| ８ | 漏水の有無 | ・漏水が生じていないか。 |  |
| ９ | 浄化槽本体の水平の状況 | ・水平が保たれているか。 |  |
| 10 | 接触材等の変形、破損、固定の状況 | ・嫌気ろ床のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。  ・しっかり固定されているか。 |  |

【裏面】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 検　査　項　目 | チェックポイント | チエック欄 |
| 11 | ばっ気装置、逆洗装置、汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼動の状況 | ・各装置に変形や破損はないか。  ・しっかり固定されているか。  ・空気の出方や水流に片寄りはないか。 |  |
| 12 | 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | ・消毒設備に変形や破損はないか。  ・しっかり固定されているか。  ・薬剤筒が傾いていないか。 |  |
| 13 | ブロワ－の設置、稼動状況 | ・防振対策がなされているか。  ・固定が十分行われているか。  ・アースはなされているか。（アースレスの場合は除く）  ・漏電のおそれはないか。 |  |
| 14 | ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼動状況  ★ポンプ設備がある場合のみ | ・ポンプ升に変形や破損はないか。  ・ポンプ升に漏水のおそれはないか。  ・ポンプが２台以上設置されているか。  ・設計どおりの能力のポンプが設置されているか。  ・ポンプの固定が十分行われているか。  ・ポンプの取り外しが可能か。 |  |

の浄化槽設置工事を上記のとおり確認したことを証明します。

年　　　月　　　日

担当浄化槽設備士　　　名 　前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

（記名押印又は自署としてください。）

浄化槽設備士免状の交付番号